**温县中医院诊疗设施采购项目**

招 标 文 件

**项目编号：温交易【2021】131号**

**采购编号：温政采【2021】118号**



**采购单位：温县中医院**

**代理机构：河南省中安民诚工程咨询有限公司**

**二○二一年八月**

**目录**

**[第一章招标公告 3](#_Toc4421)**

**[第二章投标人须知 6](#_Toc9174)**

**[第三章评标标准和评标方法 1](#_Toc22488)9**

**[第四章招标项目技术参数](#_Toc13342) 24**

**[第五章合同签订及条款 30](#_Toc10615)**

**[第六章投标文件格式 3](#_Toc13535)5**

**第一章 招标公告**

**温县中医院诊疗设施采购项目招标公告**

**项目概况:**

温县中医院诊疗设施采购项目的潜在投标人应在焦作市公共资源交易中心网站会员系统获取招标文件，并于2021年9月22日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

**一、项目基本情况:**

1.项目编号：温交易［2021］131号     采购编号：温政采［2021］118号

2.项目名称：温县中医院诊疗设施采购项目

3.预算金额：2671285元

4.采购内容：门诊楼、内科楼、外科楼、更衣室、诊桌及办公诊疗设施采购（具体内容详见招标文件第四章招标项目技术参数要求）

5.资金来源：经营性收入

6.质量要求：合格

7.合同履行期限：40日历天

8.本项目不接受联合体投标

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策；

3.本项目的特定资格要求：

3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询投标人信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（投标单位需提供网站查询截图，查询时间为招标公告发布之后）；

3.2投标人必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；

3.3 投标单位必须提供投标承诺函。

**三、获取招标文件:**

时间：2021年8月31日至2021年9月6日，每天上午8：00至12:00，下午12:00至23:00（北京时间，法定节假日除外）；

地点：焦作市公共资源交易中心网站；

售价：0元；

方式：本项目采用网上获取招标文件，凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载招标文件。

特别提醒：获取招标文件前请到焦作市公共资源交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》按要求下载招标文件。平台统一技术服务电话为：400-998-0000，服务QQ：4008503300，服务时间：周一至周日8：00-17：30。凡未在规定时间内获取招标文件的视为无效标。

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:**

时间：2021年9月22日9点 00 分（北京时间）；

地点：温县公共资源交易中心开标室（具体详见开标当日公示牌）。

**五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。**

**六、其他补充事宜：**

本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止前，登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。所有投标文件必须在招标文件中规定的投标截止时间之前请提前上传投标文件；并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《温县公共资源交易中心网》上发布。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系:**

1.采购人信息：

名    称：温县中医院

地    址：温县黄河路786号

联 系 方 式：0391-6192187

2.采购代理机构信息

名    称：河南省中安民诚工程咨询有限公司

地    址：郑州市中原区陇海西路55号院4号楼内第二层

联系方式：15978751106

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电    话：15978751106

                                    2021年8月30日

**第二章 投标人须知**

**投标人须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **编列内容** |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：温县中医院  联系人：李先生  电话：0391-6192187  地址:温县黄河路786号 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：河南省中安民诚工程咨询有限公司  联 系 人：王女士  电 话：15978751106  地 址：郑州市中原区陇海西路55号院4号楼内第二层 |
| 1.1.4 | 项目名称及项目编号 | 温县中医院诊疗设施采购项目 |
| 项目编号：温交易［2021］131号  采购编号：温政采［2021］118号 |
| 1.2.1 | 采购预算价 | 人民币2671285元 |
| 1.2.2 | 资金来源 | 经营性收入 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 门诊楼、内科楼、外科楼、更衣室、诊桌及办公诊疗设施采购(具体参数详见招标文件采购需求及清单) |
| 1.3.2 | 期限 | 40日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家及行业标准并满足采购人使用要求 |
| 1.3.4 | 质保期 | 自设施正常运行验收合格之日起三年 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 1、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：  （1）具有独立承担民事责任的能力；  （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；  （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；  （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；  （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；  2、信誉要求：根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）。  3、供应商必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明)；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；  4、供应商必须提供投标承诺函；  5、本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.7.2 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间15天前 |
| 3.2 | 投标截止时间及要求 | 北京时间：2021年9月22日9时00分  加密的电子投标文件壹份（\*.jztf 格式，在会员系统指定位置上传） |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 无 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。注：本项目投标时不需要提供纸质投标文件。中标单位在确定中标后，领取中标通知书时需提供柒份使用CA系统打印出来的完整的投标文件交招标人或招标代理（其中，正本壹份，副本陆份）及不加密格式电子文件一份。 |
| 3.1.0 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 4.1.1 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的CA印章。  （2）所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA印章。  （3）所有要求其委托代理人签字的地方可以用授权委托人手写签字的扫描件。 |
| 4.1.3 | 投标文件的递交 | （1）各投标人应在投标截至时间前上传加密的电子投标文件（.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。  （2）如系统故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。 |
| 4.2.2 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录不见面开标大厅，凭制作投标文件所用的企业CA密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。现场开标地点：温县公共资源交易中心开标厅（具体详见开标当日公示牌）。 |
| 6.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表1人、有关技术、经济专家4人，共5人组成。 |
| 6.2 | 评标办法 | 综合评标法 |
| 7 | 履约保证金 | 无 |
| 8 | 需要落实的政策 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |
| **需要补充的其他内容** | | |
| 1.招标代理服务费的收取标准：参照计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号、发改价格[2011]534号文件收取，由中标人支付招标代理服务费。 | | |
| 2.供应商与采购人签订采购合同的当天由采购人将合同进行网上公示，并将合同副本原件报采购代理机构备案。  3.采购人或采购代理机构应当通过“信用中国”网站、“中国裁判文书网”或各级信用信息共享平台查询相关投标人是否被列入失信被执行人、是否有行贿犯罪记录。”投标人如记录为失信被执行人、有行贿犯罪记录的将被取消其评标资格、中标资格）。信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。  4.本项目招标活动中禁止关联企业同时投标，一经发现按无效标处理。  5.发现串标、围标行为的供应商即纳入失信供应商名单，并对其依法进行追责。 | | |
| **本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。** | | |

**1.总则**

1.1 招标概况

1.1.1根据根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称和项目编号：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1本招标项目预算资金：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.3 项目内容、供货期限和质量要求

1.3.1本招标项目内容见第四章招标项目内容和参数及服务要求。

1.3.2本招标项目期限：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1供应商资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2联合体投标(不接受）。

1.5 合格的货物和相关服务

投标人的货物应当说明货物的来源地：如果投标的货物非投标人生产或制造的，是否应当提供制造厂商的授权书按照招标文件前附表的要求执行。

1.6 保密

参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 招标澄清、答疑会

1.7.1 招标澄清、答疑会：不组织。

1.7.2 采购人书面澄清的时间：见投标人须知前附表。

**2.招标文件**

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

投标人须知及投标人须知前附表；

评标标准和评标方法；

招标项目技术参数及服务要求；

合同签订及条款；

投标文件格式。

根据本章1.7款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

**3.投标文件**

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括下列部分：

投标文件组成

（1）投标函

（2）投标一览表

（3）货物清单及报价明细表

（4）技术规格偏差表

（5）法定代表人（负责人）身份证明

（6）法定代表人授权委托书

（7）供应商基本情况表

（8）投标承诺函

（9）企业业绩

（10）无行贿犯罪承诺书

（11）反商业贿赂承诺书

（12）供应商资格证明文件

（13）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）

（14）节能产品、环境标志产品明细表

（15）供应商认为应提供的其他材料

3.1.2招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。供应商如同时投标多包，可提交一套资质证明文件。

3.2 投标截止时间和地点

投标截止时间和地点：见投标人须知前附表。

3.3 投标报价

3.3.1 供应商应按照第七章投标文件格式完整地填写投标报价表和开标一览表等。

3.3.2 除投标人须知前附表中说明并允许外，本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标报价应包括供应商中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、试验、运保、安装、调试、试运行、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。其中设备报价应包含设备运抵工作现场并且在此过程中发生的全部税金、运费、运保费、交付前保管费用及各项相关费用。质保期内所需的备件应包含在投标报价中。

3.3.3 供应商所报的投标价应是固定不变的，在其承诺的投标有效期内不得以任何理由予以变更。否则供应商以可选择的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.4.2 在投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.5 投标保证金

3.5.1投标保证金：无

3.6 资格审查资料

3.6.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.6.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，则联合体各方应分别提交投标文件、以及联合体协议，联合体协议应标明主办人。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2投标文件应当对招标文件规定的投标有效期、期限、质量要求、招标项目技术参数及服务要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 电子投标文件上传件、自备非加密的电子投标文件应一致，不一致时以电子投标文件上传件为准。如电子投标文件出现问题，以自备非加密的电子投标文件为准。

3.7.4 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

3.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专业术语应附有中文注释。

3.9 计量单位和货币

所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。

3.10 踏勘现场

3.10.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

3.10.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

3.10.3 采购人在踏勘现场中介绍的情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

3.11 投标澄清会

不召开

**4.投标**

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

4.1.2 自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 所有投标文件必须在招标文件中规定的投标截止时间之前请提前上传投标文件；并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2 采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至焦作市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

**5.开标**

5.1 开标时间、地点和方式

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

电子投标文件上传件、自备非加密的电子投标文件应一致，不一致时以电子投标文件上传件为准。如电子投标文件出现问题，以自备非加密的电子投标文件为准。

5.2 开标程序

5.2.1 本工程采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人按电子投标文件递交的顺序对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

（1） 宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2） 宣布开标纪律；

（3） 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4） 电子投标文件解密；

（5） 宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；

（6） 投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7） 开标结束。

5.2.2 若系统出现异常情况导致无法正常采用电子开标时，在现场监督人员的监督下采用自备非加密的电子投标文件模式开标。若故障解除后专家已完成评审，发现投标人上传的电子投标文件与自备非加密的电子投标文件不一致，或没有缴纳投标保证金或未上传电子投标文件，则取消其投标资格。

开标程序同5.2.1

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知表 5.1 项规定的时间内解密投标文件的。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

**6.资格审查工作**

采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表或代理机构专职人员1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对供应商资格进行审查。

**7.评标**

7.1 评标委员会

7.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表及关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.2 评标办法

7.2.1 评标办法见投标人须知前附表。

7.2.2 评标委员会按照本章第6.2.1项规定的评标办法和第三章“评标标准和评标方法”规定的评标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标标准和评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

7.3.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

7.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

7.3.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

7.3.4 因重大变故，采购任务取消的。

7.4 废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得温县人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

7.5 纪律和监督

7.5.1 对采购人的纪律要求。采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.5.2 对供应商的纪律要求。供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.5.3 对评标委员会成员的纪律要求。评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.6 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.7 质疑和投诉

7.7.1 供应商认为招标文件、招标采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应

知其权益受到损害之日起七个工作日内，由供应商授权代表（或法人代表）携带身份证明材料，以书面形式向采购人提出质疑，否则不予受理。

**8.合同授予**

8.1 中标通知

在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人在指定的网站公布中标结果，并以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

8.2 履约担保

8.2.1 中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件的有关规定提交履约担保。

8.2.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标；给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.3 签订合同

8.3.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4 付款方式：

付款办法按第五章“合同条款”约定执行。

**9.需要落实的政府采购政策**

9.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委/国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

9.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购产品的，投标人必须提供所投产品在节能产品政府采购品目清单所在页的复印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件，如提供非《节能产品政府采购品目清单》中要求的强制政府采购产品的，则认定其投标文件无效。

9.3关于无线局域网产品，必须执行国家财政部、发改委、信息产业部等部门的规定，投标人必须提供所投货物的《无限局域网认证产品政府采购清单》等证明材料文件复印件。

9.4关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

9.5采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准。

9.6优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、公示、审批手续。

9.7采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，投标人应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。

9.8鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。

9.9促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业），用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可，参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可。中标人如为小型和微型企业的，并在投标时填写了中小企业声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的企业划型认定材料；中标人如为残疾人福利性企业的，并在投标时填写了残疾人福利性单位声明函，则需要在领取中标通知书时提供由相关政府部门出具的相关证明材料，若不能提供或提供的材料与投标时做出的声明不符，采购人有权取消该中标人的中标资格，并对因其造成的损失进行追责。

9.10开源节流，执行低价优先的采购政策规定。

**10.需要补充的其他内容**

10.1 费用承担

（1）无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同副本原件报采购代理机构备案。

10.2 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

10.3免责条款

10.3.1 招标文件的解释权归采购人所有，采购人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

10.3.2 采购人不受将合同授予任何投标人的约束，采购人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

10.3.3 采购人向投标人提供的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

10.3.4 投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

10.3.5 采购人对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向采购人发出质疑，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

10.3.6 如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，采购人可以随时取消其投标或中标资格，采购人对该投标人的一切损失不负任何责任。

10.3.7 投标人提供的方案设计的安全性、可行性、经济性、合理性、真实性及合同履行承担相应的法律责任。

10.3.8 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人有权使用投标人投标文件中全部或者部分技术成果或技术方案。

10.3.9 采购人与中标人签署设计合同后，采购人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护采购人使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

10.4本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的有关规定执行。

**第三章 评标标准和评标方法**

**1.评标准则和评标方法**

1.1评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。对所有供应商的投标评定都采用相同的程序和标准。

1.3反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

**2.评审标准**

2.1 初步评审标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审查**  **主体** | **评审因素** | | **评审标准** |
| 资格  审查  小组 | 资  格  评  审  标  准 | 企业营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） | 具备有效的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照 |
| 特定资格要求 | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
| 法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人本人身份证 | 法定代表人身份证明或授权委托书 |
| 参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明 | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
| 依法纳税凭证 | 开标前六个月内任一个月依法缴纳税收的凭证 |
| 缴纳社会保障资金凭证 | 开标前六个月内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明 |
| 财务状况报告 | 财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报 表或会计事务所出具的审计报告） |
| 无行贿犯罪承诺书 | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
| 信誉要求 | 符合第二章投标人须知前附表1.4.1规定 |
| 评标  委员会 | 符  合  性  评  审  标  准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 投标函签字盖章 | 由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章 |
| 投标文件格式 | 符合招标文件格式要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 投标内容和技术标准 | 符合第四章招标项目技术参数及服务要求的规定 |
| 期限 | 符合第二章投标人须知前附表1.3.2规定 |
| 质保期 | 符合第二章投标人须知前附表1.3.4规定 |
| 质量要求 | 符合第二章投标人须知前附表1.3.3规定 |
| 投标报价 | 只能有一个有效报价，且不能超过招标预算价 |
| 投标承诺函 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定 |
| 投标有效期 | 投标文件递交截止日起60日历天 |
| 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

**2.2评分标准：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成  （总分100分） | | | 投标报价：30分  商务部分：17分  技术部分：53分 |
| **类别** | **评审**  **因素** | **分值** | **评分标准** |
| 投标报价（30分） | 报价  得分 | 30分 | 满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分（即30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30  以上计算过程中按四舍五入保留两位小数。  经评标委员会全体认定低于成本报价的投标将被废标，其报价不作为评分依据。  注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。  监狱企业与小微企业享受同样待遇。  若供应商既是小微企业也是监狱企业，只给予一次6%的扣除，不叠加计算。 |
| 商务部分（17分） | 业绩 | 4分 | 投标人（或其代理的制造商）自2019年以来类似供货业绩,每提供一份得1分，本项最高得4分；（时间以合同签订时间为准。） |
| 环保性 | 3分 | 投标人（或其代理的制造商）能提供政府环保部门出具的环评报告批复文件的得3分。 |
| 质保及售后服务 | 10分 | 质量保证期三年不得分，四年得1分，五年得2分。质保期小于三年作无效标处理。 |
| 投标人（或其代理的制造商）售后服务评价达到GB/T27922-2011标准，获得售后服务认证证书十星级的得3分；（需提供证书原件扫描件）。 |
| 售后服务承诺：根据售后服务方案及其他相关承诺（如免费维修与更换缺陷部件的响应时间等）进行综合评价，内容完整、科学、合理得5分；内容基本完整、基本合理得3分；思路混乱、内容缺失、方案不合理不得分。 |
| 技术  部分（53分） | 技术参数 | 6分 | 投标产品技术指标和配置完全符合招标文件要求的得6分。 |
| 投标产品性能 | 33分 | 产品主要材料性能要求：**需提供检测报告原件扫描件**  **1、耐腐蚀性能（11分）：**  1)电解钢板喷涂符合国标GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》标准要求：硬度需≥H级,冲击强度后应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀性不低于7级，提供符合的检测报告得2分；  2) 电解钢板喷涂符合国标GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求：中性盐雾试验不小于960小时的情况下，检测结果需为“主要部分表面未出现明显腐蚀现象”，提供符合的检测报告得3分；  3）锁具、导轨、水槽、水龙头需符合国标GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验 盐雾试验要求：5%浓度盐雾试验周期不小于96小时，结果为合格，同时提供以上四项产品检测报告得6分，缺项不得分；  **2、电解钢板喷涂样块抗菌防霉性能（4分）：**  1)电解钢板喷涂样块GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准，钢板喷涂样块通过大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、嗜肺军团菌、枯草杆菌黑色变种芽孢等十二种抗菌性能检测，并提供检测报告得2分；  2）符合国标GB/T1741-2007标准要求：对黑曲霉、黄曲霉、出芽短梗霉、绿色木霉、宛氏拟青霉、毛球克霉、桔青霉、链格孢等八种霉菌检测，检测等级0级，并提供检测报告得2分。  备注：第1、2项所有检测报告均为省级或省级以上质量监督检验机构或有资质的第三方出具的检测报告，检测报告均有“ CNAS“和“ CMA“ 标志，送检人须为投标人（或其代理的成品制造商），检测报告签发日期不得晚于本招标公告首次发布之日，否则不得分。  **3、主材防火性能（10分）：**  电解钢板喷涂样块、不锈钢、玻璃柜门、理化板、人造石通过防火或燃烧性能检测，所有检测内容均判定为“合格”；  1）检测报告由省级及省级以上质量监督检验中心（或机构）出具的每一份得2分，最高得10分；  2）由其他有资质得检测机构出具的每一份得1分，最高得5分；  3）以上同类产品不累计得分；  备注：本项所有检测报告均有“ CNAS” 或“ CMA“ 标志，检测报告送检人须为投标人（或其代理的成品制造商），检测报告签发日期不得晚于本招标公告首次发布之日，否则不得分。  **4、成品防火性能：（8分）**  护士站、台柜均通过防火或燃烧性能检测，两种成品燃烧性能至少达到难燃B1级；其中：热释放速率峰值，kw≤18，5min内总热释放量，MJ≤3，最大烟密度，%≤7；所有检测内容均判定为合格；  符合要求的成品检测报告评分如下：  1）检测报告由国家级质量监督检验中心（或机构）出具的每一份得4分，最高得8分；  2）检测报告由省级质量监督检验中心（或机构）出具的每一份得2分，最高得4分  3）由其他有资质得检测机构出具的每一份得1分，最高得2分；  4）以上同类产品不累计得分；  备注：本项所有检测报告均有“ CNAS“ 和” CMA“ 标志，检测报告送检人须为投标人（或其代理的成品制造商），检测报告签发日期不得晚于本招标公告首次发布之日，否则不得分。 |
| 设计方案的合理和优化程度 | 3分 | 根据投标人提供的产品深化效果图的完整性、设计合理性、细节实用性、符合院感要求和人体工学等及产品彩色效果图等综合打分，效果图完整、设计合理性、细节实用得3分，效果图基本完整、设计基本合理、细节基本实用得1分，效果图不完整、设计不合理、细节不实用不得分。 |
| 供货及实施方案 | 9分 | 供货及实施方案：  由评标委员会根据投标人针对本项目制定得供货及施工方案进行评比：  （1）综合比较投标人的货物安装方案（包含人员劳动力、施工安装技术措施等），方案完整、合理、可行得3分，方案基本完整、基本合理、基本可行得1分，方案不完整、不合理、不可行不得分。  （2）综合比较投标人的施工进度、质量、安全保证措施，施工进度、质量、安全保证措施完整、合理、可行得3分；施工进度、质量、安全保证措施基本完整、基本合理、基本可行得1分；施工进度、质量、安全保证措施不完整、不合理、不可行不得分。  协同配合承诺：  （3）投标人需全面考虑到在施工过程中与其他相关工种的协同配合承诺（如内装、水电、智能化等），需提供详尽的技术交底方案。对交底方案进行综合评价，方案合理得3分；方案基本合理得1分；方案不合理不得分。 |
| 人员安排及培训 | 2分 | 人员培训计划，内容完整、科学、合理得2分；内容基本完整、基本合理得1分；思路混乱、内容缺失、人员安排及培训不合理不得分。 |

**3.评标程序**

3.1.资格审查和符合性审查

3.1.1 资格审查

资格审查小组依据本章资格审查表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定供应商是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查小组应当认定其投标无效，合格供应商不足3家的，不得评标。

3.1.2 符合性审查

评标委员会依据本章符合性审查表规定的标准，对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当认定其投标无效。

3.1.3 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.1.4 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.2 详细评审

评标委员会按综合评分法进行评审，在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据综合得分最高的投标人作为中标候选人。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1投标人的排名按得分从高到低顺序排列，评标委员会写出评标报告并向招标人推荐1名中标候选人。由招标人根据评委会推荐的中标候选人顺序确定中标人。综合得分相等时，按照技术部分得分从高到低进行排序，排序第一的为中标人，技术部分得分也相等，按商务部分得分从高到低进行排序确定中标人。商务部分得分也相同的，由招标人自行确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人重新招标。

3.6 特殊情况的处置程序

关于评标活动暂停

3.6.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.6.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

关于评标中途更换评标委员会成员

3.6.3除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.6.4退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由采购人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.6.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

3.6.6在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.6.7评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

**第四章 招标项目技术参数及服务要求**

**（一）医疗家具招标清单及参数要求**

**1、温县中医院项目门诊楼钢制医用诊疗固定设施采购及安装项目门诊楼招标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **序号** | **图片** | **房间/位置** | **产品名称** | **规格尺寸（mm）** | | | **单位** | **长度** | **数量** | **套数** |
| **长** | **宽** | **高** |
| B1F | 1 |  | 库房兼发放室 | 无菌货架 | 6200 | 500 | 2000 | 延米 | 6.2 | 1 | 1 |
| 2 |  | 库房 | 无菌货架 | 7000 | 500 | 2000 | 延米 | 7 | 1 | 1 |
| 3 |  | 库房兼敷料室 | 无菌货架 | 4200 | 500 | 2000 | 延米 | 4.2 | 1 | 1 |
| 4 |  | 配餐间 | 医用环保处置台（下） | 2400 | 600 | 835 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 医用环保处置台台面 | 2400 | 600 | 12.7 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 2400 | 100 | 1 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 1F | 1 |  | 服务台 | 护士站主体 | 14496 | 300/750 | 740/1180 | 延米 | 14.5 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 8916 | 300 | 12 | 延米 | 8.916 | 1 | 1 |
| 护士站上立面 | 8916 | 300 | 12 | 延米 | 8.916 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 14496 | 700 | 12 | 延米 | 14.5 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 3 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 3 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 3 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 28992 | 100 | 1 | 延米 | 28.99 | 1 | 1 |
| 2 |  | 急诊科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站上立面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 3 |  | 发片登记 | 护士站主体 | 5880 | 700 | 740 | 延米 | 5.88 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 5880 | 700 | 12 | 延米 | 5.88 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 11760 | 100 | 1 | 延米 | 11.76 | 1 | 1 |
| 4 |  | 儿科护士站 | 护士站主体 | 5000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 5 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 2400 | 300 | 12 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 5000 | 700 | 12 | 延米 | 5 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 10000 | 100 | 1 | 延米 | 10 | 1 | 1 |
| 5 |  | 急诊输液护士站 | 护士站主体 | 2400 | 700 | 740 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 2400 | 700 | 12 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 4800 | 100 | 1 | 延米 | 4.8 | 1 | 1 |
| 6 |  | 治疗室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 2400 | 350 | 600 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 2400 | 350 | 550 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台（下） | 2400 | 570 | 835 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台台面 | 2400 | 600 | 12.7 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 2400 | 100 | 1 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 2F | 1 |  | 眼科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 2 |  | 检验科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 3 |  | 功能检查科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 4 |  | 内窥镜护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 5 |  | 牙科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 6 |  | 库房 | 无菌货架 | 9000 | 500 | 2000 | 延米 | 9 | 1 | 1 |
| 3F | 1 |  | 妇产科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 2 |  | 乳腺科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 3 |  | 耳鼻喉科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 4 |  | 骨科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 5 |  | 皮肤科护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 4F | 1 |  | 康复中心护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 2 |  | 音乐疗法中心护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 3 |  | 运动疗法中心护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 4 |  | 治未病中心护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 5 |  | 体检中心护士站 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |

2、**温县中医院项目内科楼钢制医用诊疗固定设施采购及安装项目内科楼招标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **序号** | **图片** | **房间/位置** | **产品名称** | **规格尺寸（mm）** | | | **单位** | **长度** | **数量** | **套数** |
| **长** | **宽** | **高** |
| 1F | 1 |  | 导医台 | 护士站主体 | 4500 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 4.5 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3000 | 300 | 12 | 延米 | 3 | 1 | 1 |
| 护士站上立面 | 3000 | 300 | 12 | 延米 | 3 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 4500 | 700 | 12 | 延米 | 4.5 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 9000 | 100 | 1 | 延米 | 9 | 1 | 1 |
| 2 |  | 抢救室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 2400 | 350 | 600 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 2400 | 350 | 550 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台（下） | 2400 | 570 | 835 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台台面 | 2400 | 600 | 12.7 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 2400 | 100 | 1 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 2F | 1 |  | 护士站 | 护士站主体 | 7400 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 7.4 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 2800 | 300 | 12 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |
| 护士站上立面 | 2800 | 300 | 12 | 延米 | 2.8 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 7400 | 700 | 12 | 延米 | 7.4 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 双抽双开配柜 | 800 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 14800 | 100 | 1 | 延米 | 14.8 | 1 | 1 |
| 2 |  | 配药室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 4100 | 350 | 600 | 延米 | 4.1 | 1 | 1 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 4100 | 350 | 550 | 延米 | 4.1 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台（下） | 6300 | 570 | 835 | 延米 | 6.3 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台台面 | 6300 | 600 | 12.7 | 延米 | 6.3 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 6300 | 100 | 1 | 延米 | 6.3 | 1 | 1 |
| 3 |  | 处置室 | 医用环保处置台（下） | 2300 | 600 | 835 | 延米 | 2.3 | 1 | 1 |
| 医用环保处置台台面 | 2300 | 600 | 12.7 | 延米 | 2.3 | 1 | 1 |
| 垃圾桶及垃圾盖 | 400 | 400 | 540 | 套 | 1 | 3 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 2300 | 100 | 1 | 延米 | 2.3 | 1 | 1 |
| 4 |  | 抢救室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 3500 | 350 | 600 | 延米 | 3.5 | 1 | 1 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 3500 | 350 | 550 | 延米 | 3.5 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台（下） | 3500 | 570 | 835 | 延米 | 3.5 | 1 | 1 |
| 医用环保治疗台台面 | 3500 | 600 | 12.7 | 延米 | 3.5 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 3500 | 100 | 1 | 延米 | 3.5 | 1 | 1 |
| 5 |  | 备餐 | 医用环保处置台（下） | 1400 | 600 | 835 | 延米 | 1.4 | 1 | 1 |
| 医用环保处置台台面 | 1400 | 600 | 12.7 | 延米 | 1.4 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 1400 | 100 | 1 | 延米 | 1.4 | 1 | 1 |
| 6 |  | 库房 | 无菌货架 | 6800 | 500 | 2000 | 延米 | 6.8 | 1 | 1 |
| 7 |  | 库房1 | 无菌货架 | 3200 | 500 | 2000 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 3-8F | 1 |  | 护士站 | 护士站主体 | 7400 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 7.4 | 1 | 6 |
| 护士站上台面 | 2800 | 300 | 12 | 延米 | 2.8 | 1 | 6 |
| 护士站上立面 | 2800 | 300 | 12 | 延米 | 2.8 | 1 | 6 |
| 护士站下台面 | 7400 | 700 | 12 | 延米 | 7.4 | 1 | 6 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 6 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 6 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 6 |
| 双抽双开配柜 | 800 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 6 |
| 304不锈钢踢脚线 | 14800 | 100 | 1 | 延米 | 14.8 | 1 | 6 |
| 2 |  | 配药室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 4100 | 350 | 600 | 延米 | 4.1 | 1 | 6 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 4100 | 350 | 550 | 延米 | 4.1 | 1 | 6 |
| 医用环保治疗台（下） | 6300 | 570 | 835 | 延米 | 6.3 | 1 | 6 |
| 医用环保治疗台台面 | 6300 | 600 | 12.7 | 延米 | 6.3 | 1 | 6 |
| 304不锈钢踢脚线 | 6300 | 100 | 1 | 延米 | 6.3 | 1 | 6 |
| 3 |  | 处置室 | 医用环保处置台（下） | 2300 | 600 | 835 | 延米 | 2.3 | 1 | 6 |
| 医用环保处置台台面 | 2300 | 600 | 12.7 | 延米 | 2.3 | 1 | 6 |
| 垃圾桶及垃圾盖 | 400 | 400 | 540 | 套 | 1 | 3 | 6 |
| 304不锈钢踢脚线 | 2300 | 100 | 1 | 延米 | 2.3 | 1 | 6 |
| 4 |  | 抢救室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 3500 | 350 | 600 | 延米 | 3.5 | 1 | 6 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 3500 | 350 | 550 | 延米 | 3.5 | 1 | 6 |
| 医用环保治疗台（下） | 3500 | 570 | 835 | 延米 | 3.5 | 1 | 6 |
| 医用环保治疗台台面 | 3500 | 600 | 12.7 | 延米 | 3.5 | 1 | 6 |
| 304不锈钢踢脚线 | 3500 | 100 | 1 | 延米 | 3.5 | 1 | 6 |
| 5 |  | 备餐 | 医用环保处置台（下） | 1400 | 600 | 835 | 延米 | 1.4 | 1 | 6 |
| 医用环保处置台台面 | 1400 | 600 | 12.7 | 延米 | 1.4 | 1 | 6 |
| 304不锈钢踢脚线 | 1400 | 100 | 1 | 延米 | 1.4 | 1 | 6 |
| 6 |  | 库房 | 无菌货架 | 6800 | 500 | 2000 | 延米 | 6.8 | 1 | 6 |
| 7 |  | 库房1 | 无菌货架 | 3200 | 500 | 2000 | 延米 | 3.2 | 1 | 6 |
| 9F | 1 |  | 护士站 | 护士站主体 | 7800 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 7.8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3500 | 300 | 12 | 延米 | 3.5 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 7800 | 700 | 12 | 延米 | 7.8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 3 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 3 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 3 | 1 |
| 双抽双开配柜 | 800 | 430 | 680 | 套 | 1 | 1 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 15600 | 100 | 1 | 延米 | 15.6 | 1 | 1 |
| 2 |  | ICU护士站 | 护士站主体 | 3000 | 700 | 740 | 延米 | 3 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 3000 | 700 | 12 | 延米 | 3 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 6000 | 100 | 1 | 延米 | 6 | 1 | 1 |
| 3 |  | 无菌器械 | 壁柜 | 4800 | 570 | 2000 | 延米 | 4.8 | 1 | 1 |

**3、温县中医院项目外科楼钢制医用诊疗固定设施采购及安装项目外科楼招标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **序号** | **图片** | **房间/位置** | **产品名称** | **规格尺寸（mm）** | | | **单位** | **长度** | **数量** | **套数** |
| **长** | **宽** | **高** |
| 3F | 1 |  | 接诊 | 护士站主体 | 8000 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 护士站上台面 | 3200 | 300 | 12 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 护士站下台面 | 8000 | 700 | 12 | 延米 | 8 | 1 | 1 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 1 |
| 304不锈钢踢脚线 | 16000 | 100 | 1 | 延米 | 16 | 1 | 1 |
| 2 |  | 库房 | 无菌货架 | 4500 | 500 | 2000 | 延米 | 4.5 | 1 | 1 |
| 4-6F | 1 |  | 护士站 | 护士站主体 | 7400 | 300/700 | 740/1180 | 延米 | 7.4 | 1 | 3 |
| 护士站上台面 | 2800 | 300 | 12 | 延米 | 2.8 | 1 | 3 |
| 护士站上立面 | 2800 | 300 | 12 | 延米 | 2.8 | 1 | 3 |
| 护士站下台面 | 7400 | 700 | 12 | 延米 | 7.4 | 1 | 3 |
| 主机配柜 | 300 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 3 |
| 钢制键盘架 | 550 | 270 | 20 | 套 | 1 | 2 | 3 |
| 三抽配柜 | 400 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 3 |
| 双抽双开配柜 | 800 | 430 | 680 | 套 | 1 | 2 | 3 |
| 304不锈钢踢脚线 | 14800 | 100 | 1 | 延米 | 14.8 | 1 | 3 |
| 2 |  | 配药室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 4700 | 350 | 600 | 延米 | 4.7 | 1 | 3 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 4700 | 350 | 550 | 延米 | 4.7 | 1 | 3 |
| 医用环保治疗台（下） | 7200 | 570 | 835 | 延米 | 7.2 | 1 | 3 |
| 医用环保治疗台台面 | 7200 | 600 | 12.7 | 延米 | 7.2 | 1 | 3 |
| 高抛式水龙头及水槽(中号) | 500 | 400 | 200 | 套 | 1 | 1 | 3 |
| 亚克力挡水 | 650 | 570 | 400 | 套 | 1 | 1 | 3 |
| 304不锈钢踢脚线 | 7200 | 100 | 1 | 延米 | 7.2 | 1 | 3 |
| 3 |  | 处置室 | 医用环保处置台（下） | 1500 | 600 | 835 | 延米 | 1.5 | 1 | 3 |
| 医用环保处置台台面 | 1500 | 600 | 12.7 | 延米 | 1.5 | 1 | 3 |
| 垃圾桶及垃圾盖 | 400 | 400 | 540 | 套 | 1 | 3 | 3 |
| 304不锈钢踢脚线 | 1500 | 100 | 1 | 延米 | 1.5 | 1 | 3 |
| 4 |  | 抢救室 | 医用环保无菌物品壁柜（上） | 2800 | 350 | 600 | 延米 | 2.8 | 1 | 3 |
| 医用承重式无菌摆药架（中） | 2800 | 350 | 550 | 延米 | 2.8 | 1 | 3 |
| 医用环保治疗台（下） | 2800 | 570 | 835 | 延米 | 2.8 | 1 | 3 |
| 医用环保治疗台台面 | 2800 | 600 | 12.7 | 延米 | 2.8 | 1 | 3 |
| 304不锈钢踢脚线 | 2800 | 100 | 1 | 延米 | 2.8 | 1 | 3 |
| 5 |  | 配餐 | 医用环保处置台（下） | 2400 | 600 | 835 | 延米 | 2.4 | 1 | 3 |
| 医用环保处置台台面 | 2400 | 600 | 12.7 | 延米 | 2.4 | 1 | 3 |
| 304不锈钢踢脚线 | 2400 | 100 | 1 | 延米 | 2.4 | 1 | 3 |
| 6 |  | 库房 | 无菌货架 | 4500 | 500 | 2000 | 延米 | 4.5 | 1 | 3 |
| 7 |  | 库房1 | 无菌货架 | 2900 | 500 | 2000 | 延米 | 2.9 | 1 | 3 |

**4、温县中医院项目钢制医用诊疗固定设施采购及安装项目更衣柜招标清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **楼层** | **序号** | **图片** | **房间/位置** | **产品名称** | **规格尺寸（mm）** | | | **单位** | **长度** | **数量** | **套数** |
| **长** | **宽** | **高** |
| 门诊楼B1F | 1 |  | 换鞋处 | 鞋柜 | 5400 | 350 | 2000 | 延米 | 5.4 | 1 | 1 |
| 2 |  | 女更衣浴厕 | 四门更衣柜 | 2550 | 500 | 2000 | 延米 | 2.55 | 1 | 1 |
| 3 |  | 男更衣浴厕 | 四门更衣柜 | 2050 | 500 | 2000 | 延米 | 2.05 | 1 | 1 |
| 门诊楼1F | 1 |  | 更衣室 | 四门更衣柜 | 4400 | 500 | 2000 | 延米 | 4.4 | 1 | 1 |
| 2 |  | 更衣 | 四门更衣柜 | 2400 | 500 | 2000 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 3 |  | 值班室 | 四门更衣柜 | 800 | 500 | 2000 | 延米 | 0.8 | 1 | 1 |
| 4 |  | 更衣准备 | 四门更衣柜 | 2580 | 500 | 2000 | 延米 | 2.58 | 1 | 1 |
| 内科楼2F | 1 |  | 值班更衣 | 四门更衣柜 | 800 | 500 | 2000 | 延米 | 0.8 | 1 | 1 |
| 2 |  | 值班更衣1 | 四门更衣柜 | 800 | 500 | 2000 | 延米 | 0.8 | 1 | 1 |
| 内科楼3-8F | 1 |  | 值班更衣 | 四门更衣柜 | 800 | 500 | 2000 | 延米 | 0.8 | 1 | 6 |
| 2 |  | 值班更衣1 | 四门更衣柜 | 800 | 500 | 2000 | 延米 | 0.8 | 1 | 6 |
| 内科楼9F | 1 |  | 一次换鞋 | 鞋柜 | 3300 | 350 | 2000 | 延米 | 3.3 | 1 | 1 |
| 换鞋凳 | 2400 | 400 | 400 | 延米 | 2.4 | 1 | 1 |
| 2 |  | 二次换鞋 | 鞋柜 | 5950 | 350 | 2000 | 延米 | 5.95 | 1 | 1 |
| 换鞋凳 | 3200 | 400 | 400 | 延米 | 3.2 | 1 | 1 |
| 外科楼3F | 1 |  | 医生更衣室 | 四门更衣柜 | 5700 | 500 | 2000 | 延米 | 5.7 | 1 | 1 |
| 2 |  | 医生更衣室 | 四门更衣柜 | 5900 | 500 | 2000 | 延米 | 5.9 | 1 | 1 |

**5、医疗家具参数要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **品名** | **技术**  **类别** | **主材及产品技术要求** |
| **钢质医用护士站系列产品** | **产品**  **范围** | **服务台、护士站、发片登记、导医台、接诊等护士站系列产品** |
| **参数** | 台面：≥12mm厚复合亚克力人造石,要求：无毒性、不粘油、不渗污、抗菌防霉、耐磨、耐冲击、易保养、无缝拼接。 立面：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。 柜体：≥1mm厚电解钢板，标准：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚。 踢脚线：≥1mm厚304不锈钢，标准：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链或门轴、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手；站体内藏走线系统，配置插座、开关面板、电线；配置钢质键盘架、主机架；站体采用镀锌钢管支撑；使用功能符合招标人标准。 |
| **品名** | **技术**  **类别** | **主材及产品技术要求** |
| **钢质医用台柜系列产品** | **产品**  **范围** | 配餐间、治疗室、抢救室、配药室、处置室、备餐等台柜系列产品 |
| **参数** | 台面：≥12.7mm优质理化板台面，要求：耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，不变色褪色，不易沾上污垢，易清洗，维修保养方便。 柜体：≥1mm厚电解钢板，要求：表面采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度80-90um。采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦，喷涂采用流水线喷涂。柜体底板内置加强筋；底柜带可调节底脚；柜子中部各一件活动层板，地柜抽屉带分格，方便物品分类。 踢脚线：≥1mm厚304不锈钢，要求：耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±5mm，台面、正视面板平整度≤0.2mm，低脚平稳性≤1.0,mm；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页、暗藏式拉手、标签卡槽；使用功能符合招标人要求。 五金配件：锁具采用优质五金配件。 |
| **品名** | **技术类别** | **主材及产品详细技术要求** |
| **钢质无菌货架产品** | 产品  范围 | 无菌货架产品 |
| 参数 | C型结构立柱，采用厚度≥1.5mm的优质电解钢板通过折弯一体成型,立柱规格为长5cm宽5cm高度（±2mm）以招标图纸为准，立柱间距≤1.2m；  底层及顶层隔板：采用厚度为≥1.0mm的优质电解钢板制作，每块隔板加设承重固定加强筋≥2个，采用连接螺栓固定于C型结构立柱上下方。  中间分层隔板：采用厚度为≥1.0mm的优质电解钢板制作，每块隔板加设承重固定加强筋≥2个，采用活动挂架板的方式固定到C型结构立柱上，需具有可自由拆卸和逐级调整高度功能；  其他：外形尺寸偏差宽、深、高±2mm |
| **品名** | **技术类别** | **主材及产品详细技术要求** |
| **钢质医用更衣柜、壁柜产品** | 产品范围 | 更衣柜、壁柜、鞋柜等产品 |
| 参数 | 1、柜体钢质部分需全部采用厚度为≥1.0mm的电解钢板制作，防潮防水，经久耐用；；  2、配件：门板采用门轴连接方式门轴长度为4.0cm(±2mm)、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、暗藏式拉手、标签卡槽等。  3、柜体底部采用厚度≥1.0mm的SUS304不锈钢内嵌式T脚线，与站体前端面缩进尺寸为23mm高度为100mm(±2mm)，符合人体工程学原理，预防腐蚀和生锈；  4、表面处理：电解钢板表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度80-90um，具有环保、抑菌、耐冲击、耐腐蚀、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，表面喷涂颜色可选。  5. 其他：外形尺寸偏差宽、深、高±2mm |

**6、其他技术要求**

1、以上技术参数要求为必须响应的要求，未能全部响应的专家评委有权按无效投标处理；

2、核心主材以及主要配件是保证产品质量及使用寿命的重要保障，也是衡量产品价值的重要依据，所有材料必须严格按照要求进行采购，同种材料必须选用同一品牌，且符合国标要求；中标人在供货时如出现以次充好的情形时招标人有权清退出场，并追究中标人责任。

3、投标人不得购买伪劣产品或以旧充新、以次充好、掺杂使假；所有材料均须确保为国标合格、先进、成熟、安全可靠的全新优等产品，以确保安全环保；

4、主体与台面宽度标注一致，实际施工标注尺寸为柜体尺寸，台面根据常规外扩并做下挂沿；颜色、样式尺寸等须经招标人认可且材料使用前必须报送招标人，经招标人认可后方能用于本工程；需配合其他专业预留孔洞、钻眼、打孔、磨边、水电移位等所有配套工序；

5、全费用单价包含材料费、人工费、机械费、管理费、运输费、安装费、二次转运费、水电移位费、利润、措施费、规费、税金及风险费等所有费用；以上工程数量、分项中长度等可根据现场实际需要进行调整，全费用单价不做调整。

6、其他未尽事宜，参照招标文件执行。

**（二）诊桌及办公家具招标清单及参数要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 名称 | 参考图片 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 诊室 | | | | | | |
|  | 诊桌 | IMG_256 | 1500\*1500\*950 | 1.台面: 选用三聚氢氨板厚度 25mm， 优质 PVC 封边，厚度为2mm; 符合欧洲E1 级环保标准。设有走线槽，可暗藏各类线路和安装各类插座，满足桌面，桌下走线需求。  2.五金配件：锁具采用优质五金配件。  3.桌腿：采用优质冷扎钢管一次焊接成型，管壁≥2mm，并经防静电喷涂处理。 | 85 | 张 |
|  | 诊椅 | IMG_257 | 常规 | 1.网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足；  2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，  3.气压棒：优质气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。  4.脚轮：优质强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 85 | 把 |
|  | 就诊椅 | IMG_258 | 常规 | 1.abs座面及靠背  2.优质不锈钢腿 | 173 | 把 |
|  | 文件柜 | IMG_259 | 900\*390\*1850 | 1.钢板：采用优质0.8mm 厚一级冷轧钢板。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害  2.五金：选用优质锁具五金配件及拉手。  3.工艺：使用进口数控冲床冲压而成，连接处精密度高、折边挺括，采用点焊、碰焊工艺，焊接点少，无疤痕；置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害。 | 84 | 组 |
|  | 检查床 | IMG_260 | 常规 | 1.钢架：采用优质一级冷轧钢。经过10 道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H 级，置于盐水中100 小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害  2.海绵：高密度回弹海绵。  3.饰面：加厚西皮，颜色可选 | 84 | 张 |
|  | 办公桌 | IMG_261 | 1400\*600\*750 | 实木颗粒板，标准：装饰性能强，翘曲度不易变形，握钉力强，加工性能好，表面平整，防火板饰面，环保等级E1级。  其他：封边采用加厚2.0mm厚PVC封边，采用热压工艺处理，严密、平整、不允许有脱胶、鼓泡、无裂纹、压痕和划伤；采用缓冲阻尼铰链、静音三节导轨、优质钢制铜芯锁具、液压缓冲合页。 | 31 | 张 |
|  | 办公椅 | IMG_262 | 常规 | 1.网布面料：优质绒布座面饰，弹性好，韧性十足；  2.泡棉：内衬优质高弹性聚胺脂定型环保PU 泡棉，椅座密度30kg/m3，海绵回弹力≥40%，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，  3.气压棒：优质品牌气压棒升降自如，可承受250KG 压力，升降30 万次无损，正常使用8 至10 年。  4.脚轮：优质强化尼龙材料，滑动时无杂音、活动自如。 | 31 | 把 |
|  | 等候椅 | IMG_263 | 三人位 | 1.扶手、脚、支架：采用铝合金材料，大型精铸模具压铸成型后抛光静电喷粉处理。  2.座板、靠背：高密度聚亚安酯（PU）模塑成型，内置钢架，钢架标准：Q235，直径16mm，厚度2.0mm。  3.横梁：高强度六角形优质冷轧钢管，具有超强的承重能力和稳定性。 | 193 | 组 |
|  | 礼堂椅 | IMG_264 | 常规 | 1、座/背绵:采用高密度冷发泡聚氨酯定型绵座、背外板:釆用优质的夹板,木皮为橡木,表面烤漆处理,布料:采用优质麻绒,耐磨,防褪色可做三防处理  2、站脚:采用优质的铝合金经模具冲压焊接成型,并经打磨,抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温炉等工序处理。3、座包回复机构:釆用扭簧+阻尼回复机构.弹簧采用优质弹簧钢60秒经热处理与防锈处理而制成弹簧经处理后防止了疲劳的产生从而保证了弹簧在10万次正常使用情况下无故障。 | 315 | 位 |
|  | 主席桌 | IMG_265 | 1800\*450\*750 | 面 材：优质天然胡桃木或樱桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮  纹理协调一致，无色差  基 材：优质环保中密度纤维板，游离甲醛  释放量≦ 5.0/100g，优于国家 E1 级环保标准； | 3 | 张 |
|  | 主席台椅 | IMG_266 | 常规 | \*座面采用优质人造皮面料制作成型；结实耐用 经济实用 高强度五金连接件；脚架采用优质橡胶木经防虫、防蛀、防腐、防变形、防潮等化学处理各项指标均达到国家规定标准；  \*采用优质聚氨酯亚光油漆 | 9 | 把 |
|  | 会议条桌 | IMG_267 | 1200\*400\*750 | 面 材：优质天然胡桃木或樱桃木皮饰面，厚度≥0.6mm，木皮宽度≥200mm；无腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，用于同一产品的木皮  纹理协调一致，无色差  基 材：优质环保中密度纤维板，游离甲醛  释放量≦ 5.0/100g，优于国家 E1 级环保标准。 | 7 | 张 |
| 含运输、安装、搬运、税费等一切与之相关的费用。未尽事宜，采购单位具有最终解释权 | | | | | | |

**第五章 合同签订及条款**

1.合同签订

1.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。中标人与采购人不得签订背离招标文件实质性内容的合同，否则合同无效。

1.2 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

1.3 如中标人不按本招标文件要求签订合同，则取消其中标资格。招标人并依法追究中标人的缔约过失责任及其他法律责任。

1.4 采购人追加合同标的权利：签订合同后，采购人如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变本合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2.合同一般条款

2.1、定义

（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（2）乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（3）合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方应支付给供方的金额。

（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、规格型号、技术参数、数量（单位）等内容。

2.3、合同价格

（1）合同价格即合同总价。

（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费等，所有税费由乙方负担。

2.4、转包或分包

（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还并追究乙方的违约责任。

2.5、质量保证及售后服务

（1）乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（2）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

A、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

B、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在X小时内到达甲方现场。

（4）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（5）上述货物的免费保修期按照国家有关规定标准执行，终生维修，维修时只收部件成本费。

（6）乙方提供的货物由原厂提供售后服务的，乙方必须提供原厂商出具的售后服务承诺函（原件）。

2.6、付款

（1）本合同使用货币币制为人民币。

（2）付款方式及方法：按专用条款执行。

2.7、检查验收

（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（2）货物验收

需方所交货物的各种质量指标不得低于该投标文件中所提供的质量指标要求（供方提供样品的质量指标），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

2.8、索赔

供方所提供货物、工程或者服务不符合合同约定的，需方有权拒收货物、拒绝服务、解除合同，供方应赔偿需方所有损失。

2.9、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由乙方付全部责任。

2.10、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：；培训时间：；

培训方式：

2.11、违约责任

按专用条款及招标文件的其他有关约定执行。专用条款及招标文件约定不明或未约定的，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行。

3．合同专用条款（特别约定条款）

（注：可结合具体招标项目进行更明确的约定）

温县政府集中采购合同

合同编号：

需方（甲方）（采购人全称）：

供方（乙方）（中标供应商全称）：

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：。

二、本合同总价：元（人民币）（大写：元）。供货范围、技术规格、及分项价格如下：单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（人民币） | 小写： | | | | | | | |
| 大写：佰拾万仟佰拾元角分 | | | | | | | |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件等），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的，应在收到货物后日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：

解决问题时间：

售后服务机构名称、地址及联系方式：

其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：

合同生效后，供方应于年月日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、资料：供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后个工作日内组织验收。按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作.

3、验收合格后日内，需方出具《温县政府采购验收报告》。

八、付款程序、方式及期限：

**诊疗设施全部到场付合同总额的30%，完工后经质量监督部门验收合格并颁发合格验收报告后付合同总额的65%；余款5%作为质保金，自验收合格之日起满一年后付清。**

九、本合同单价及总价为不变价，不受市场风险等因素的影响。

十、违约责任

1、供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 10 %的违约金；需方并有权解除合同，要求供方赔偿损失。供方如逾期交付的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 0.1 %的违约金。逾期交付的违约金总额不超过合同总金额的20%。逾期超过日的，需方有权解除合同或者选择继续履行；需方要求供方继续履行合同的，不影响需方向供方主张违约责任。

2、如需方违约，按合同一般条款执行。

十一、争议的解决：

1、双方友好协商；

2、提请主管部门进行调解；

3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十二、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。

供方（公章）：需方（公章）：

地址：地址：

法定代表人或委托法定代表人或委托

代理人（签字）：代理人（签字）：

电话：电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

签约时间：年月日签约时间：年月日

**第六章 投标文件格式**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目名称

投标文件

交易编号：温交易【2021】 号

采购编号：温政采【2021】 号

供应商：单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年月日

**目录**

**（建议按照招标文件《参考格式》顺序编写）**

**一、****投标函**

**二、投标一览表**

**三、货物清单及报价明细表**

**四、技术规格偏差表**

**五、法定代表人（负责人）身份证明**

**六、授权委托书**

**七、供应商基本情况表**

**八、投标承诺函**

**九、企业业绩**

**十、无行贿犯罪承诺书**

**十一、反商业贿赂承诺书**

**十二、供应商资格证明文件**

**十三、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表**

**十三、节能产品、环境标志产品明细表**

**十四、供应商认为应提供的其他材料**

**一、投标函**

致：（采购人名称）

根据贵方（项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：（法人代表或负责人）正式授权并代表供应商（单位名称、单位地址）提交电子投标文件\_\_\_份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方投标总价为人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（小写）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元人民币

2、期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5、提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数的设备或产品；

6、本投标自开标日起有效期为 日历天。

7、如果在规定的开标时间后，供应商不能在投标有效期内撤回投标。

8、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

供应商地址：

电话（传真）:

邮政编码：

开户银行及账号：

法定代表人或授权委托人签字:

供应商名称（公章）

日期：年月日

**二、投标一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| 投标总报价（元） | 人民币大写：  人民币小写： | | |
| 质量 |  | | |
| 期限 |  | | |
| 质保期 |  | | |
| 优惠条件 |  | | |

注：1.供应商只允许有一个投标报价，采购人和采购代理机构不接受任何有选择的投标报价。

2.本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致，如有偏差，以投标文件正本大写报价为准。

3. 投标报价应包括供应商中标后为完成招标文件规定的全部工作而发生的设计、制造、采购、试验、运保、安装、调试、试运行、质量检测费以及伴随的其它服务费等的全部成本、保险、税金及利润，并考虑了应承担的风险及相关费用。其中设备报价应包含设备运抵工作现场并且在此过程中发生的全部税金、运费、运保费、交付前保管费用。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权委托人签字:

年月日

**三、货物清单及报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商：（此处填名称并盖章） | | | | | | | |
| 项目：（此处填项目名称）金额单位：元 | | | | | | | |
| 序号 | 设备（项目）  名称 | 品牌及规格型号参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠条件： | | | | | | | |

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （公章）

法定代表人或授权委托人签字并盖章：

年月日

**四、技术规格偏差表**

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（公章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 招标文件技术要求（详细列明技术配置） | 投标文件技术响应情况（详细列明所投产品的技术配置） | 偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差） | 作为评标性能技术参数依据 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1、供应商必须按要求规范填写技术规范偏差表。

2、投标单位必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。

3、如无偏差，本表可不予填写，但须在备注中注明完全符合招标文件要求，技术规格无偏差。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：年月日

**五、法定代表人（负责人）身份证明**

供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附:法定代表人身份证复印件加盖公章

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

年月日

**六、授权委托书**

本人\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（负责人），现委托\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件加盖公章

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字章）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年月日

**七、供应商基本情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | 邮政编码 | |  | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | 电话 | |  | |
| 传真 |  | | 网址 | |  | |
| 组织结构 |  | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | | 员工总人数： | | | |
| 企业资质等级 |  | | | 其中 | 高级职称人员 | |  |
| 营业执照号 |  | | | 中级职称人员 | |  |
| 注册资金 |  | | | 初级职称人员 | |  |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| 备注 | 供应商可跟据企业实际情况增加或删减填写此表 | | | | | | |

**八、投标承诺函**

我单位对项目名称（采购编号：）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定成交人的[投标有效期](https://baike.so.com/doc/5394983-5632135.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。  
  
供应商名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年月日

**九、企业业绩表**

**近三年类似业绩（附复印件）（如有）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 签约日期 | 业绩（中标通知书及合同） | 合同额 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表格后附：

1、供应商提供 2018年 1月 1 日以来类似项目业绩的中标通知书、合同；

2、投标人可根据自身实际情况增减类似业绩数量

年月日

**十、无行贿犯罪承诺书**

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及

其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_ （单位公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_\_ （签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_\_日

**十一、反商业贿赂承诺书**

我公司承诺：

在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：

一、公平参加本次投标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

公司法人代表（签字或盖章）

法人授权代表（签字）

（公章）

年月日

**十二、供应商资格证明文件**

**1.营业执照（副本）；**

**2.法定代表人证明或法定代表人有效委托书及本人身份证；**

**3.开标前六个月内任一个月依法缴纳税收的凭证；**

**4.开标前六个月内任一个月依法缴纳社会保障资金的证明；**

**5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；**

**6.财务状况报告（投标文件递交截止日期前十二个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报 表或会计事务所出具的审计报告）；**

**7.信誉证明:根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道在资格审查环节查询供应商信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动；信用信息查询记录和证据将同采购文件等资料一同归档保存。（供应商需提供网站查询截图，加盖企业公章）；**

**8.供应商必须提供无行贿犯罪记录承诺书，(出具由“中国裁判文书网”网站查询近三年来法人、法定代表人、法定代表人委托人无行贿犯罪记录网页截图加盖企业公章证明 )；若有行贿犯罪记录则取消其投标资格；**

**9.供应商认为有必要提供的其他材料。**

**十三、小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）**

企业产品明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型  号规格 | 制造商  名称 | 制造商类型（填小型/微型/监狱/残疾人福利性单位) | 数量 | 单价 | 金额  合计 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品金额总计元 | | | | | | | |

（ ）投标人系小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业，且提供本企业生产制造的产品。（填是或否）

（ ）投标人提供其它小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产制造的产品。（填是或否）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日 期：

附：

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

提醒：1、如果供应商不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业 认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

**十四、节能产品、环境标志产品明细表**

**节能产品明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 品牌  型号 | 制造商名称 | 节字标志认证证书号 | 国家节能产品认证证书有效截止日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：

**环境标志产品明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 品牌  型号 | 制造商名称 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效  截止  日期 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

日期：

**十五、****供应商认为需要提供的其它资料**